项目需求以供应商能了解本项目具体需要为准，与最终邀请函的采购需求不应有太大差别，请同步考虑是否有涉密涉敏信息需要删除及需求内容是否过于详细而可能存在行内相关信息外露的风险。

广州分行营业办公场所建筑安全检测
采购需求

一、服务种类
本次采购服务属于建筑安全检测鉴定服务。
二、服务内容
[bookmark: _GoBack]本次采购为广州分行辖属所有营业办公场所开展全覆盖建筑安全系统性检测鉴定工作（协议期1年），涵盖分行辖内综合办公大楼、混合用途楼宇、营业网点、离行自助银行等在册自有及租赁房产。严格落实总行“拉网式、全覆盖”排查要求，根据楼宇建成年代、结构类型、改造历史、隐患情况，分为常规检测（完损性鉴定）、深度检测（可靠性鉴定）等类型检测，全面排查建筑结构安全隐患。具体检测内容如下：
（1） 常规检测（完损性鉴定）
适用于各类房屋，通过现场检查明确房屋的完好或损坏情况，评估房屋的完损性等级。具体内容包括：
调查房屋基本信息:调查房屋的建筑年代、原始施工图资料、使用和改造历史等情况。
地基基础检查：检查房屋是否出现不均匀沉降、倾斜、地坪变形、墙体斜裂缝等问题，条件允许时，检查基础构件腐蚀、酥碱、松散、破损等损坏情况。
承重结构检查：详细检查钢筋混凝土、砌体、钢结构、木结构等各类承重构件的裂缝、变形、腐蚀、老化及连接节点破损情况，详细记录损伤所在位置及表现形式。
围护结构及装修检查：检查屋面、外墙、门窗的破损、渗漏、脱落情况，排查室内外装修的开裂、空鼓、损坏等问题，详细记录损伤所在位置及表现形式。
设备设施配套排查：检查房屋水、电、暖通等配套系统是否能正常使用。
按照《完损等级评定标准》评定房屋的完损性等级。
（二）普通排查：2020年后新建建筑安全隐患排查
针对2020年及以后建成的楼宇，开展专项结构安全隐患排查，重点核查建筑主体结构完整性、构件完好性、无结构性隐患、设备设施合规性，排查新增使用隐患，出具专项排查报告。
（三）深度检测（可靠性鉴定）
适用于进行了改造、用途变更、遭受灾害事故、存在明显损伤变形或疑似重大隐患的房屋，通过现场检查、检测及复核验算，评估房屋的安全性。具体内容包括：
调查房屋基本信息：调查房屋的建筑年代、原始施工图资料、使用和改造历史等情况。
检查房屋损坏情况：详细记录房屋整体倾斜、地基基础异常变形、构件变形、构件开裂、钢构件锈蚀等损坏情况。
检测房屋结构参数：检测房屋结构构件截面尺寸、材料强度、钢筋配置、涂层厚度等参数。
验算房屋承载能力：根据现场检测的参数以及房屋所受的荷载作用，采用专业结构设计软件进行结构建模，按照规范规定开展结构验算，复核房屋结构构件的承载能力。
评定房屋安全性等级：根据房屋现场调查、检查情况，结合房屋承载能力验算结果，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》对房屋的安全性等级进行综合评定。
评定房屋抗震性能：按照相应规范复核房屋的抗震构造措施，进行抗震承载力验算，评估房屋的抗震性能。
三、服务质量要求
（一）检测执行标准
本次建筑安全检测服务严格遵循国家、广东省、广州市现行规范标准执行，具体包括：《房屋完损等级评定标准》（城住[84]第678号）《房屋安全鉴定报告编制规范》（DB44/1887-2016）《广州市房屋使用安全管理规定》（市政府第164号令）《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）《建筑结构荷载规范》（DBJ/T 15-101-2022）等所有相关强制性标准与规程。
（二）成果交付要求
1.检测过程需完成现场详细勘查、专业仪器检测、数据采集、结构验算分析，检测数据真实、过程规范、结论客观准确。
2.按单栋楼宇出具具备法律效力的《房屋安全鉴定报告》或《建筑安全隐患排查报告》，明确建筑安全性、使用性、可靠性综合等级。
3.针对排查出的安全隐患，分类出具处置建议（正常使用、观察使用、处理使用、停止使用、加固改造等），形成风险等级排序处置清单。
4.协助搭建楼宇基础信息台账，初步完成“一楼一档”数字化安全基础档案搭建，满足分行精细化、智能化安全管理要求。
（三）验收标准
所有检测成果、报告资料需符合法律法规、总行及分行安全管理相关要求，我行依据上述国家及地方标准进行最终验收。
四、服务供应安排
本次建筑安全检测服务覆盖广州分行全辖所有符合要求的办公、营业场所，服务过程中产生的人工费、仪器设备使用费、勘查费、资料编制费、运输费、检测复检费、税费、管理费等所有相关费用，均由中标单位全额承担。具体检测时间、现场勘查顺序、检测点位由我行统一指定，供应商需配合我行日常运营节奏，错峰开展现场检测，不得影响网点正常营业与办公秩序。
五、报价要求
本项目报价应按照《广州分行营业办公场所建筑安全检测项目报价表》(见下表)，填报含税综合单价及金额，并提供增值税税率。
广州分行营业办公场所建筑安全检测项目报价表
	序号
	场所名称
	“常规检测”完损性鉴定
	2020年后新建建筑安全隐患排查
	“深度检测”可靠性鉴定）
	综合单价
（含税）
	金额
（元）

	
	
	数量
	面积
（m2）
	报价单位

	数量
	面积
（m2）
	报价单位
	数量
	面积
（m2）
	报价单位
	综合单价
（含税）
	金额
（元）

	1
	营业网点
	255个
	13.54万
	元/平方米
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	离行式自助银行
	45个
	1387
	元/平方米
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	非营业用房（办公楼、档案库等）
	34个
	8.54万
	元/平方米
	4个
	3.29万
	元/平方米
	7个
	3.36平方米
	元/平方米
	
	

	A
	合计
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	提供发票类型
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	增值税税率
	-
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	


含税综合单价应包含但不限于完成建筑物安全检测服务所需人工费、机械费、管理费、运输费、税金等一切费用。
六、候选供应商要求
1.注册资金100万元及以上。
2.候选供应商应具备《建设工程质量检测机构资质证书》且持有房屋安全鉴定备案证书。
七、款项支付要求
检测服务工作结束，供应商向广州地区各分支行出具具体检测点的检测报告，经各分支行确认后，开具增值税专用发票，相应分支行按实际检测数量和确定的中标单价一次性支付服务费。
八、其他要求
1.候选供应商应承诺自出具每个项目安全检测报告之日起，在报告有效期内，对采购人的整改工作进行免费技术指导，且接到应急通知后2小时内响应。
2.候选供应商应承诺自出具每个项目检测报告之日起，在报告有效期内，如监管部门或采购人上级主管部门在随机检查中提出复检整改意见，则由供应商免费进行复检。

