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招标邀请函

[bookmark: _Hlt92097838]广东志正招标有限公司东莞分公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人广东以诺通讯有限公司的委托，就以下项目进行国内公开招标，接受合格的投标人提交密封投标文件。有关事项如下：
1、 项目名称：以诺SMT部周边设备采购项目
2、 招标编号：ZZ12602819
3、 项目预算：人民币514万元整
4、 招标内容及需求：
	包号
	序号
	货物（设备）名称
	单位
	数量
	技术规格、参数及要求
	预算

	1
	1
	扣盖机
	PCS
	6
	详见用户需求
	240万元

	2
	2
	Underfill点胶机
	PCS
	5
	详见用户需求
	125万元

	
	3
	导热胶点胶机
	PCS
	2
	详见用户需求
	46万元

	3
	4
	在线分板机
	PCS
	1
	详见用户需求
	35万元

	4
	5
	缓存机
	PCS
	12
	详见用户需求
	60万元

	
	6
	翻板机
	PCS
	2
	详见用户需求
	8万元


5、 交货期（包1-包4适用）：招标结果公示后 40 天内全部交付完毕并完成安装调试。
6、 投标人的资质要求（包1-包4适用）：
(1) 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照）。
(2) 凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：为同一法定代表人的；为同一股东控股的；其中一家公司为其他公司最大股东的。
(3) 投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
(4) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。
(5) 本项目不接受联合体投标。
7、 本招标文件规定的时间（北京时间）：
(1) 报名及购买招标文件时间：2026年05月15日至2026年05月22日（节假日除外）每天上午9:00～11：30，下午2:00～5：00。
(2) 递交投标文件时间：递交投标文件时间：2026年06月08日上午09:30～10:00
(3) 递交投标文件截止时间和开标时间：2026年06月08日上午10:00。所有投标文件应于截止时间之前递交，迟交或以电报、传真形式的投标文件将拒绝接收。
8、 本招标文件规定的地点：
(1) 发售招标文件地点：广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室。
(2) 递交投标文件地点：广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室。
(3) 开标地点：广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室。
9、 项目报名费用：报名费加资料费人民币300元；报名后费用不退。投标人代表需携带以下资料现场登记报名：投标人营业执照（事业单位法人证书或法人登记证）复印件加盖公章。
10、 本项目投标保证金金额为：包1人民币肆万捌仟元整（48,000元），包2人民币叁万肆仟贰佰元整(34,200元)，包3人民币柒仟元整(7,000元),包4人民币壹万叁仟陆佰元整(13,600元)。
11、 有关此次招标之事宜，可按下列联系方式向招标代理机构查询：
地址: 广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室 。
联系人:黎先生
联系电话:0769-22306832，22306833          传真:0769-22306831
网址：http://www.zztender.com        Email：546797358@qq.com

广东志正招标有限公司东莞分公司
2026年05月15日
[bookmark: _Hlt107921814][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc10438][bookmark: _Toc27318][bookmark: _Toc30215][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc20903][bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc5974][bookmark: _Toc456883662][bookmark: _Toc17894][bookmark: _Hlt107922031]
第一部分  投 标 须 知
[bookmark: _Hlt507989741][bookmark: _Toc16039][bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc3522][bookmark: _Toc25205][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc19406][bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc495977854][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc456883663][bookmark: _Hlt156905132][bookmark: _Hlt87773346]（一）总  则
1. 说明
1.1 资金来源：自有。
1.2 招标内容：见本招标文件“招标邀请函” （详细要求见“用户需求”）。

2. ★合格的投标人（包1-包4适用）
2.1 [bookmark: _Hlt92101665]投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照）。
2.2 凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：为同一法定代表人的；为同一股东控股的；其中一家公司为其他公司最大股东的。
2.3 投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
2.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单（评审时以网站查询结果为准）。
2.5 本项目不接受联合体投标。

3. [bookmark: _Hlt107746020]定义及解释
3.1 招标人：广东以诺通讯有限公司。
3.2 投标人：投标人是符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的依法成立的独立法人,本项目不接受联合体投标。
3.3 评标委员会：评标委员会是依法组建的专门负责本次招标的评审工作的临时性组织。
3.4 招标代理机构：广东志正招标有限公司东莞分公司
3.5 日期：指公历日。
3.6 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
3.7 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

4. 纪律与保密事项
4.1 凡参与本项目的有关人员均应自觉接受有关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关本次招标的其他情况。
4.2 开标开始，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、更正、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。
4.3 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则。
4.4 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：
(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5) 不同投标人的投标文件相互混装；
(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4.5 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次项目以外的任何用途。若有要求，评标结束后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

5. 投标费用
5.1 投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下不承担、不分担任何类似费用。

6. [bookmark: _Hlt113684504]保证
6.1 投标人应保证所提交给招标代理机构的资料和数据是真实的。

7. 重要说明
7.1 本招标文件有打“★”号的条款是重要条款，投标人必须响应，否则当作无效投标处理。

8. [bookmark: _Toc368513779][bookmark: _Toc357161069]对于联合投标的规定
除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
8.1 两个供应商组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
8.2 招标人根据招标项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
8.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人或招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。
8.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，招标人或者招标代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
8.6 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
8.7 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。
8.8 有关打分内容,联合体任一方符合均可得分。
8.9 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

[bookmark: _Hlt87773410][bookmark: _Toc456883664][bookmark: _Toc30993][bookmark: _Toc4517][bookmark: _Toc23439][bookmark: _Toc6690][bookmark: _Toc13838][bookmark: _Toc23678][bookmark: _Toc22797][bookmark: _Toc495977855][bookmark: _Toc12687][bookmark: _Toc173]（二）招标文件
9. [bookmark: _Hlt509038174]招标文件构成
9.1 要求提供的服务、投标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：
(1) 招标邀请函
(2) 投标须知
(3) 用户需求
(4) 合同一般条款（仅供参考）
(5) 投标文件格式
9.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10. 招标文件的更正和修改
10.1 [bookmark: _Hlt109563250]任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对其在投标须知规定的投标截止时间15日以前收到的对招标文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送或传真给每个购买招标文件的投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。
10.2 招标文件的更正和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该更正和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
10.3 投标人在收到招标代理机构发给的任何更正和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。
10.4 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前向招标代理机构提出询问或质疑。
10.5 询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（须加盖投标人公章）向招标代理机构提出并送至广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室，逾期则视为接受招标文件所有内容。

11. 招标文件的语言和计量
11.1 招标文件的语言为中文。
11.2 招标文件中的所有计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

[bookmark: _Hlt156904743][bookmark: _Hlt87773413][bookmark: _Hlt156906046][bookmark: _Hlt92101695][bookmark: _Toc16759][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc29807][bookmark: _Toc28075][bookmark: _Toc31103][bookmark: _Toc495977856][bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc456883665][bookmark: _Toc8495]（三）投标文件的编制
12. 投标文件的语言和计量
12.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，货物的品牌、型号或为表述名称的需要只能用英文或英文字母表达的，可使用英文或英文字母。
12.2 投标文件中的所有计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

13. 投标文件的构成
13.1 [bookmark: _Hlt107921808]投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分：
(1) 按投标须知规定填写的投标书。
(2) [bookmark: _Hlt109816630][bookmark: _Hlt109816602]按投标须知要求出具的资格证明文件。
(3) [bookmark: _Hlt107980166][bookmark: _Hlt107924409]按投标须知规定提交的投标保证金支付凭证（银行划款单复印件，加盖公章）的复印件。
(4) [bookmark: _Hlt91673331][bookmark: _Hlt91673414][bookmark: _Hlt91673365]对招标文件第二、四部分做出书面响应，包括但不限于供应货物清单、主要货物参数、质量证明等。

14. 投标书
14.1 投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标书。
[bookmark: _Hlt113684806]
15. 证明投标人合格及履约能力的资料文件
15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行供货合同的文件，以及证明其在供货合同项下拟提供的货物和服务均符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。
15.2 投标人提交的中标后履行供货合同的资格证明文件应满足招标文件的要求：
(1) [bookmark: _Hlt107925638][bookmark: _Hlt107925668]投标人的营业执照复印件（加盖公章）。
(2) 法定代表人身份证复印件（加盖公章）。
(3) 有委托代理人的，提供法定代表人授权书。
(4) [bookmark: _Hlt125170891][bookmark: _Hlt125171025]投标人应提供服务资源配置情况表（包括但不限于技术人员情况表）。
(5) 投标人应提供本项目管理人员的资历、工作履历等文件。
(6) 投标人应提供保修期及售后服务承诺（投标人提供售后服务内容细则）。

16. 投标保证金
16.1 本项目投标保证金金额为：包1人民币肆万捌仟元整（48,000元），包2人民币叁万肆仟贰佰元整(34,200元)，包3人民币柒仟元整(7,000元),包4人民币壹万叁仟陆佰元整(13,600元)。
16.2 投标人在投标截止时间前一次性提交投标保证金，以多次汇入达到招标文件要求金额的投标保证金无效。
16.3 投标人提交投标保证金，投标人与交款人名称必须一致，非投标人提交的投标保证金无效。
16.4 投标保证金缴纳形式：非现金形式。投标人可以以银行转账、电汇、投标担保函等合法方式提交投标保证金。保函形式办理可咨询代理公司报名处。
16.5 银行转账、电汇方式：请各投标人在投标截止时间之前将投标保证金存进以下广东志正招标有限公司东莞分公司指定银行账户,划账时须在银行划款单用途栏上注明本次招标编号、包号（如有）和投标人的简称：
户名：广东志正招标有限公司东莞分公司
账号：7699 0427 1810 788
开户银行：招商银行东莞分行东城支行
16.6 投标担保函：在投标担保函上注明担保公司联系人及联系电话，以供核实。原件放入唱标信封中，复印件放入商务技术文件中。
16.7 采用投标担保函提交的，应符合下列规定：
(1) 投标担保函有效期应与投标有效期一致；
(2) 投标担保金额应与本项目的投标保证金一致。
16.8 [bookmark: _Hlt107931505]分包：如项目有多个分包，投标人须按包号分别提交投标保证金，并注明具体包号。
16.9 凡没有根据投标须知的规定随附投标保证金的投标文件，将按投标须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。
16.10 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标投标人的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
16.11 有下列情形之一的，投标保证金将被没收：
(1) 投标人在投标截止时间之后，投标有效期满之前，撤回其投标文件。
(2) 法律法规规定的其它行为。

17. 知识产权
17.1 投标应包括所有应支付的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税、使用费等费用。
17.2 投标人就其供应的货物或提供的服务参加投标的，投标人保证对该货物或服务拥有合法的知识产权（包括获得合法的授权），招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，用户免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

18. 投标有效期
18.1 投标有效期为投标截止时间至其后的90天，投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标予以拒绝。
18.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
        
19. 投标文件的式样和签署
19.1 投标人编写的投标文件应包括下列两部分（投标文件分商务技术标、价格标两册独立封装装订）：
(1) 商务技术标
(2) 价格标
19.2 [bookmark: _Hlt118104268]投标人应准备投标文件商务技术标和价格标正本各1份、副本各5份以及电子文件1份（包括商务技术标和价格标的内容）。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦“副本”和“正本”不符，以“正本”为准。 投标文件必须有明确的封面，标明正/副本；内容首页需提供文件目录及索引页码；建议用A4纸双面打印或印刷，所有投标文件必须钉装完好。
19.3 电子文件由商务技术标和价格标正本签字盖章后经彩色扫描生成PDF格式文件，以U盘形式提交。
19.4 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。投标人的投标文件应按招标文件格式规定盖章，由法定代表人或其授权代表签字。
19.5 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。（涉及报价的修改，须在修改处加盖投标人公章）
19.6 投标文件“副本”，所有资料都可以用投标文件的“正本”复印而成。
19.7 投标文件的“正本” 及所有“副本”的封面均须加盖投标人公章。
19.8 电报、传真形式的投标文件概不接受。

20. 关于报价
20.1 [bookmark: _Hlt109565201]投标文件中的全部报价，必须用人民币。
20.2 投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式填报内容。
20.3 投标报价表上的价格应包含下列内容：
(1) 所投设备及相关服务的总费用；
(2) 投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；
(3) 投标报价均应包含所有的税费。
20.4 不能在投标报价之外还有其他费用出现。
20.5 [bookmark: _Hlt115516232]投标人根据投标须知第20.3条的规定将报价分成几部分，只是为了方便招标代理机构、招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。
20.6 [bookmark: _Hlt107977408]投标人不得低于企业自身成本竞投。

[bookmark: _Hlt87773418][bookmark: _Hlt87773614][bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc495977857][bookmark: _Toc31977][bookmark: _Toc32085][bookmark: _Toc32274][bookmark: _Toc28283][bookmark: _Toc12800][bookmark: _Toc27323][bookmark: _Toc7275][bookmark: _Toc11851][bookmark: _Toc456883666]（四）投标文件的递交
21. 投标文件的密封和标记
21.1 投标人应将投标文件的商务技术标和价格标分开封装。商务技术标的正本和所有的副本分开用两个封套装好密封，价格标的正本和所有的副本分开用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”、“副本”字样，在封口处加盖公章。电子文件随商务技术标的正本提交。
21.2 封套上应注明：
“收件人：广东志正招标有限公司东莞分公司
项目名称：以诺SMT部周边设备采购项目
（商务技术标/价格标）
项目编号：ZZ12602819
包号：___
在规定的开封时间之前不得启封”的字样。
21.3 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
21.4 [bookmark: _Hlt107978844]如果封套未按投标须知要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。
21.5 投标人制作单独密封的“唱标信封”，不能与投标文件封装在一起。“唱标信封”内装《开标一览表》（加盖公章）。
[bookmark: _Hlt107980146]
22. 投标截止时间
22.1 本次投标的截止时间：见招标文件“招标邀请函”。
22.2 本次投标的投标文件递交时间：见招标文件“招标邀请函”。招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。
22.3 [bookmark: _Hlt107980738]投标人务必于投标截止时间前，将投标文件的正本和所有副本按“招标邀请函”要求送达递交投标文件地点，交于收件人：广东志正招标有限公司东莞分公司。
22.4 在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

23. 迟交的投标文件
23.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

24. 投标文件的修改与撤回
24.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但应保证招标代理机构在规定的投标截止时间之前，收到这些投标文件。
24.2 投标有效期内，投标人不得对其投标文件做任何修改亦不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

[bookmark: _Hlt92100255][bookmark: _Hlt87773422][bookmark: _Hlt92097807][bookmark: _Hlt92477987][bookmark: _Toc491744402][bookmark: _Toc512481003][bookmark: _Toc9870][bookmark: _Toc456883667][bookmark: _Toc8283][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc25627][bookmark: _Toc5008][bookmark: _Toc12315][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc2428][bookmark: _Toc495977858]（五）评标程序
[bookmark: _Hlt92097831]本项目采用公开招标方式进行，要求投标人将投标文件密封递交，评标委员会负责对递交的投标文件进行评审并对投标人排出名次。
[bookmark: _Hlt92097792]
25. [bookmark: _Toc38191660][bookmark: _Toc105485635][bookmark: _Toc12118326][bookmark: _Toc83808606]开标
25.1 招标代理机构按招标邀请函中规定的时间和地点公开开标。
25.2 开标时，投标人须由法定代表人或其委托代理人带身份证原件参加，并签到证明其出席开标会议，否则视为该投标人自动弃权。
25.3 开标前先检查投标文件密封情况，确认无误后拆封“唱标信封”唱标。
25.4 [bookmark: _Hlt162412545]开标时，开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26. 评标委员会
26.1 本次招标依法组建评标委员会。
26.2 评标委员会依法和根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，提交评审报告，并向招标人推荐中标候选人。

27. 评标的原则和评审方法
27.1 评审的基本原则：评标委员会将依据国家和地方政府有关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。
27.2 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

28. 评审程序
28.1 符合性审查
(1) 技术符合性审查：评标委员会将审查各投标文件的内容是否有明显缺陷，各项技术指标是否实质响应了招标文件的要求，有无显著差异或保留，能否满足各技术方面的要求等。
(2) 商务符合性审查：评标委员会将对各投标文件是否完整、有效期是否满足、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、是否提交了投标保证金等商务符合性进行审查。
(3) 投标文件出现下列情况时将被认定为无效投标：
· 投标人未按规定提交投标保证金或金额不足的；
· 投标人不符合合格投标人的基本条件和资质要求；
· 投标文件未按招标文件规定盖章或签署；
· 投标文件中提交了无效或过期的资质证件及材料或提交的资质证件、证明材料无法证明其实质性响应的；
· 投标价超出项目预算（包预算）或最高限价的；
· 投标文件无实质性响应★号条款的；
· [bookmark: OLE_LINK3]投标文件的报价清单中的报价没有实质响应招标文件要求的；
· 投标有效期不足的；
· 投标价不是固定价或者投标方案不是唯一的。
· 不同投标单位的投标文件存在非正常一致的。
· 不同投标单位的投标文件2处以上错漏一致的。
· 不同投标单位的投标报价或者报价组成异常接近或者呈现规律性变化的。
· 不同投标单位的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的。
· 不同投标单位的投标文件互相混装的。
· 评审中认定的其它串通投标的情形。
(4) 通过了评标委员会审查的投标为有效投标，并进入下一阶段的详细评价和比较。经评委审查，若某投标出现半数或以上的“不通过”，则该投标不能进入下一阶段的评审。
28.2 详细评审：评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的技术、商务、价格评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。对各评委的评分的得分的算术平均值即为该投标人的技术得分和商务得分。然后，根据招标文件规定评出价格得分，将技术得分、商务得分和价格得分相加得出综合得分，并按综合得分从高到低依次排名。最后，评标委员会将综合得分排名第一名的推荐为第一中标候选人、第二名的推荐为第二中标候选人。综合得分相同的，如果是节能或环保产品，节能或环保产品排在前面；综合得分相同，且同是节能或环保产品的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同、同是节能或环保产品，且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、同是节能或环保产品、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。
(1) 商务评分细则（15分，包1-包4适用） 
	序号
	评分内容
	评分参考

	1
	同类业绩
(10.0分)
	投标人具有同类项目业绩的，每提供一项得2分，满分10分。注：须提供合同关键页复印件加盖投标人公章。

	2
	服务便利性
(5.0分)
	根据投标人在接到招标人通知后的响应时效及到达现场时间进行评审: 
1.投标人在收到采购人通知后，30分钟内响应，2小时内到达招标人地点的，得5分； 
2.投标人在收到采购人通知后，30分钟内响应，4小时内到达招标人地点的，得3分； 
3.投标人在收到采购人通知后，30分钟内响应，6小时内到达招标人地点的，得1分。 
4.其他情况不得分。
注:提供单独承诺函(格式自拟)和相关证明材料（如自有服务点地址、合作服务点地址等）作为凭证，无提供不得分。


(2) 技术评分细则（45分，包1-包4适用）
	序号
	评分内容
	评分参考

	
	
	

	1
	培训方案
（15分）
	根据投标人拟定的培训方案的完整性、可行性、合理性（包含但不限于培训计划、培训内容、配套保障等）进行综合评审：
1.培训方案详细、针对性强、内容清晰、安排科学、可行性强，得15分；
2.培训方案较详细、针对性较强、内容较清晰、安排科学、可行性较强，得10分； 
3.培训方案基本完整、针对性一般、内容清晰度一般、安排欠佳、可行性一般，得5分； 
4.培训方案不具体、针对性差、不清晰、安排不合理、可行性较差，得1分； 
5.未提供培训方案不得分。

	2
	安装调试方案
（15分）
	根据投标人提供的方案进行评审： 
1.提供的安装调试方案详细，流程清晰合理，优于用户需求，得15分； 
2.提供的安装调试方案简单，流程基本合理，基本符合用户需求，得10分；
3.提供的安装调试方案一般、流程一般、一般符合用户需求，得5分； 
4.提供的安装调试方案粗略，流程不清晰不合理，不能满足用户需求，得1分； 
5.其他或不提供安装调试方案者不得分。

	3
	售后服务方案
（15分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、售后服务人员配备、售后服务响应机制、备品备件等）进行评分： 
1.售后服务方案详细，具备科学合理的人员配备方案及响应机制，服务体系及服务措施可行性高的，得15分； 
2.售后服务方案简单，具备人员配备方案及响应机制，服务体系及服务措施具备可行性的，得9分； 
3.售后服务方案有缺漏或缺乏可行性的，不满足项目需求的，得3分；
4.未提供不得分。


(3) 价格评分细则（40分，包1-包4适用）
	序号
	评审项目
	评议内容
	满分

	1
	投标报价
	评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且价格最低的有效投标报价（指修正核实后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格权重（40%）x100。（精确到0.01）。
	40分


28.3 价格的核准：评委先对入围投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；
(2) 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
(3) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
(4) 需要投标人提供的服务和专用工具、备品、配件所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。
(5) 依据招标文件认为应该调整的价格：
如有一个关键功能不满足或报价有漏项，采用通过初步评审的投标人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准，但仍需按本项目要求提供货物或服务。
28.4 [bookmark: _Hlt106677923]按上述修正错误的方法调整后的投标报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标，其投标保证金将被没收。
28.5 价格评分：价格得分满分为40分，价格得分计算方式如下：将评标委员会修正后的所有有效投标的投标价格, 取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式进行计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重(40%)×100，算出所有合格投标人的价格得分。
28.6 评分统计结果的验算：评分统计的结果数据须经评委验算及确认。

29. 投标文件的修正和澄清
29.1 为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式进行，最终要以书面形式确认，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.2 评标委员会和招标人在评审过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

30. 评标结果
30.1 评标委员会将得出的评审结果，按顺序推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，次之为第二中标候选人。

31. 招标人确定中标人
31.1 招标人将根据评标结果，确定中标人。
31.2 如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予下一名次的中标候选人，或者依法重新招标及采取其它招标方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。
(1) 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订服务合同；
(2) [bookmark: _Hlt87773435][bookmark: _Toc495977859][bookmark: _Toc14434][bookmark: _Toc13457][bookmark: _Toc456883668][bookmark: _Toc10469][bookmark: _Toc27639]中标人的投标文件与事实不符；
(3) 中标人的设备试机结果与其投标文件不符（负偏离）。

[bookmark: _Toc12051][bookmark: _Toc6554][bookmark: _Toc6132][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc8563]（六）签订合同
32. 中标通知书
32.1 [bookmark: _Hlt129420123]中标结果公示结束后3个工作日内，中标单位必须提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人（及其委托代理人）身份证及相关资质证明文件、业绩合同等主要证明文件原件到招标代理机构进行核对（如投标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供投标人与分支机构关系的法律证明材料），经核对无误后才能发出中标通知书。
32.2 [bookmark: _Hlt87777149]评标结束后，招标代理机构将向中标人以书面形式发出《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后书面向招标代理机构确认。
32.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
32.4 中标人如在中标结果公示结束后15天内不按规定领取《中标通知书》的，则作自动放弃中标资格处理。

33. 履约保证金
33.1 中标人按照用户需求中约定的方式支付履约保证金。
33.2 履约保证金的退还，按照用户需求中的相关约定执行。

34. 签订合同
34.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》的要求，派遣其授权代表与招标人签署合同。

[bookmark: _Hlt74192565][bookmark: _Hlt87773465][bookmark: _Hlt87779696][bookmark: _Toc12173][bookmark: _Toc456883669][bookmark: _Toc26366][bookmark: _Toc15163][bookmark: _Toc17331][bookmark: _Toc23064][bookmark: _Toc32481][bookmark: _Toc27493][bookmark: _Toc24060][bookmark: _Toc3344]（七）服务费
35. 服务费
35.1 本项目服务费由招标人支付，按双方签订的委托协议或服务合同执行。

36. 结果通知
36.1 招标结果将在广东志正招标有限公司网站（http://www.zztender.com）等相关媒体上公开发布。招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

37. 质疑与投诉
37.1 投标人对招标文件有质疑时，应当在招标文件公示期限届满之日或收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
37.2 投标人对招标结果有质疑时，应当在中标结果公示期内或中标结果公示期结束之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
37.3 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意投诉者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
37.4 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
37.5 若对质疑回复不满意的，可在接到答复函之日起十五个工作日内向广东以诺通讯有限公司或其上级主管部门投诉。
37.6 质疑联系方式：
质疑受理机构名称：广东志正招标有限公司东莞分公司
质疑受理机构地址：广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室
质疑受理机构联系人: 黎先生
质疑受理机构电话：0769-22306832  
37.7 招标文件的最终解释权归“广东志正招标有限公司东莞分公司”所有。
[bookmark: _Hlt156906035][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc30122][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc20743][bookmark: _Toc2227][bookmark: _Toc6791][bookmark: _Toc456883670][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc731][bookmark: _Toc18156][bookmark: _Hlt156904987]
第二部分  用户需求
一、 商务需求
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	合格投标人
	1) 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
2) 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。
3) 投标人参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。
5) 本项目不接受联合体投标。

	2
	交货期
	招标结果公示后 40 天内全部交付完毕并完成安装调试。

	3
	验收标准
	详见技术需求

	4
	质保期
	质保期2年，自双方代表在验收单上签字之日起计算。

	5
	付款方式
	预付100%。中标人请款时，需提供等额增值税发票。

	6
	履约保证金
	1）履约保证金为合同金额的10%。
2）以银行保函形式提交。
3）在签订合同前提交，作为合同附件。
4）设备交付到招标人工厂，在设备验收后15天内退回。

	7
	项目实施地点
	招标人指定地点

	8
	报价内容
	报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费、配套设施施工及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

	9
	合同条款
	投标人实质响应合同各条款。



二、设备采购清单
	包号
	序号
	货物（设备）名称
	单位
	数量
	技术规格、参数及要求

	1
	1
	扣盖机
	PCS
	6
	详见技术需求

	2
	2
	Underfill点胶机
	PCS
	5
	详见技术需求

	
	3
	导热胶点胶机
	PCS
	2
	详见技术需求

	3
	4
	在线分板机
	PCS
	1
	详见技术需求

	4
	5
	缓存机
	PCS
	12
	详见技术需求

	
	6
	翻板机
	PCS
	2
	详见技术需求



三、技术需求
1、扣盖机
	扣盖机技术要求

	通用要求
	设备名称
	扣盖机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	220V/50Hz
	设备气源
	气压0.4-0.6Mpa

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	满足项

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	操作软件
	中文界面、权限可设置
	

	
	电源
	电源电压：220V/50Hz
	

	
	功率
	设备功率≤1.5kw/h
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	设备使用说明书、设备维护保养说明书、设备日常点检表，设备安全操作规范，设备易损件明细，设备易损件图档（2D）
	

	
	环保要求
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	供气
	进气口干燥过滤，油水分离装置
	

	
	真空泵
	内置真空泵，确保负压系统稳定
	

	
	设备内部电路、洁净度要求≤千级
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	
	供料器
	可支持35-80mm的料带，2*2-75*40mm的物料
	

	
	
	至少配置3个供料器，支持多排Mylar的出料智能化控制，供料参数根据产品切换而自动调整，支持类似贴片机一样的快插方式安装，便于更换物料及维护
	

	
	最小吸取宽度
	支持吸取单边≥1mm的辅料
	

	
	产品/治具夹紧定位方式
	边定位/Z方向夹紧：支持夹紧单边4mm，Z轴夹紧范围0.6-6mm
	

	
	视觉检测功能
	漏贴检测功能
	

	
	Z轴基准点校正
	校正吸嘴高度
	

	
	贴装头需求
	≥4个，每个贴装头支持独立是否马达控制升降及360°旋转
	

	设备性能
	定位方式
	MARK定位及机器视觉定位
	

	
	前后设备对接
	标准SMEMA信号接口，标配上游信号线。
	

	
	产品类型
	同时兼容屏蔽盖扣合与辅料贴装如：屏蔽盖、标签、麦拉、泡棉、铜箔、导热垫
	

	
	基本配置
	钢结构机架平台，皮带式2段传输
	

	
	
	XY轴线性马达或伺服电机、THK直线导轨
	

	
	
	具备两个MARK相机、两个COM相机
	

	
	工作头数量
	双旋臂、4个独立贴装头
	

	
	轨道数量
	单轨（待板+到位两段式）
	

	
	供料器类型
	配备Tray盘式供料器、编带飞达*4、标签飞达*3
	

	
	Tary盘供料器
	支持Tray多层供料，≥12层，支持不停机换料，最多可支持4款屏蔽盖供料
	

	
	供料器适配尺寸
	标签飞达35-80mm料带，Tray盘供料器100*100*10-380*280*15mm托盘
	

	
	产品物料尺寸
	能满足生产最小50*50mm最大400*350mm产品 ，3*3-75*40mm物料
	

	
	供料器通讯要求
	飞达底座需同时具备编带飞达与标签飞达的通讯端口，可任意切换使用，可同时贴装4个NXT编带物料或3个标签飞达互换
	

	
	贴片头压力
	最大可支持15Kg扣合压力（扣合压力可调）
	

	
	UPH
	1.5-3.0s/Pcs
	

	
	产品厚度
	0.1-6mm
	

	
	MES
	MARK相机具备二维码、条形码、SN识别，CTQ参数，程序切换、过站信号等数据上传
	

	
	吸料检测
	真空检测、落标检测、破真空功能
	

	
	产品支撑方式
	平台顶升
	

	
	轨道调宽
	自动电动调节
	

	
	静电防护
	设备与PCB板及电子元件30CM以内的接触备件须有静电防护功能（如：传输皮带等）
	

	
	轨道流向
	由左至右、从右至左、左至左、右至右可实现一键切换
	

	
	设备安装
	轨道离地面高度在900±25之间
	

	
	贴装压力检测
	每个贴装头均具备贴装实时压力监控，超出设定值停机弹窗报警并有压力数据记录功能，软件界面显示当前贴装压力曲线图
	

	
	贴装角度
	0-360°
	

	
	权限区分
	具备三级权限，权限退出时间可设定，功能可勾选
	

	
	警示方式
	三色灯、蜂鸣器、软件弹窗提示
	

	
	设备安全操作
	设备总电源需有漏电保护开关.设备的各配件符合公司的ESD要求标准.
	

	
	贴装精度
	定位精度：±0.025mm，贴装精度：±0.05mm
	

	关键部件品牌
	伺服电机
	松下、施耐德、三菱
	

	
	伺服驱动器
	松下、施耐德、三菱
	

	
	相机
	基恩士、大华、海康威视
	

	
	电磁阀
	SMC、MAC、CKD
	

	
	花键
	NSK、THK、NB、IKO
	

	
	气缸
	SMC、AIRTAC、CHELIC、CKD
	

	
	传感器
	欧姆龙、基恩士、松下
	

	
	丝杆
	黑田精工、THK、NSK、力士乐
	

	
	导轨/滑块
	黑田精工、THK、NSK、力士乐
	

	
	高柔线
	易格斯、太阳、缆普
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用铆钉固定
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	设备验收
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，针对验收问题限期整改，整改完成后由工程发起验收。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	提供2年以上整机保修服务
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



2、Underfill点胶机
	Underfill点胶机技术要求

	通用要求
	设备名称
	Underfill点胶机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	220V/50Hz
	设备气源
	/

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	备注

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	操作软件
	简单易懂、权限可设置
	

	
	电源
	电源电压：220V/50Hz
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	设备使用说明书、设备维护保养说明书、设备日常点检表，设备安全操作规范，设备易损件明细，设备易损件图档（2D）
	

	
	环保要求
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	设备内部电路、洁净度要求≤千级
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	设备性能
	定位方式
	同时具备MARK定位、机器视觉定位、激光测高
	

	
	点胶类型
	兼容点包裹胶与underfill胶工艺
	

	
	点胶阀类型
	双VERMES压电阀（阀间距自动调节）
	

	
	点胶功能
	精密电子秤自动称重功能（精度0.1mg）CPK≥1.33
	

	
	
	具备喷嘴及胶桶加热功能，温度能实时监控并具有超温报警防呆机制
	

	
	
	具备液位传感器，低于液位值时需有弹窗报警提示，并强制停机
	

	
	
	具备激光测高装置，显示实时测高值
	

	
	
	具备定时，定量称重功能，称重数据可查看并后台记录
	

	
	
	点胶阀与CCD自动校正功能
	

	
	硬件要求
	Windows10以上系统IPC工业电脑配备16G以上内存条1T以上固态硬盘
	

	
	
	运行速度：最大1000mm/秒
	

	
	
	声光报警装置，LED三色灯
	

	
	
	点胶工作范围：50-450mm
	

	
	
	点胶阀喷嘴真空吸附清洁功能+转纸式喷嘴擦试功能、清洁时间可自由设定
	

	
	
	轴重复精度：≤±0.02mm
	

	
	
	定位精度：≤±0.05mm
	

	
	
	具备LED条形内部照明灯
	

	
	
	UPH：1.5-3s/pcs
	

	
	
	输送高度：920±30mm
	

	
	
	设备流向左至右，右至左，左进左出，右进右出，并具备流向一键切换功能
	

	
	
	光源：同轴光、可调紫色光
	

	
	
	上下位机通讯：标准SMEMA端口
	

	
	
	距离PCB30CM以内的任何物品需符合我司防静电要求（10^4-10^9），配备静电接口
	

	
	软件要求
	AVI检测功能：灰度值检测/斑点检测
	

	
	
	MES功能，具备二维码,条形码，SN，胶水信息，CTQ参数，单点重量、程序名切换等以上信息的上传或过站功能
	

	
	
	编程方式：在线CCD视觉编程，CCD视觉定位
	

	
	
	具备视觉路径模拟功能
	

	
	
	运行模式：在线、离线、直通三种模式一键切换
	

	
	
	程序编辑界面需能显示点胶路径，点击路径可运动到该坐标并进行坐标微调、参数更改等
	

	
	
	设备具备网络端口联网功能
	

	
	
	MES终身端口免费开发
	

	
	
	具备三级管理权限，高级权限自动退出时间可设定，功能可勾选
	

	
	设备安全操作
	设备总电源需有漏电保护开关.设备的各配件符合公司的ESD要求标准.
	

	关键部件品牌
	阀体
	VERMES压电阀3200/3250
	

	
	丝杆
	TBI/NSK/PMI/THK/力士乐
	

	
	伺服电机
	安川/松下/西门子
	

	
	直线电机
	安川/荷兰/派克/西门子
	

	
	伺服驱动器
	汇川/西门子/三菱
	

	
	直线电机驱动器
	上银/大族/汇川
	

	
	气缸
	SMC/亚德客/CKD/费斯托
	

	
	工业相机
	索尼/菲力尔/基恩士/汇川
	

	
	工控机
	西门子/研华/欧姆龙/施耐克
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用铆钉固定
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	设备验收
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，针对验收问题限期整改，整改完成后由工程发起验收。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	提供2年以上整机保修服务
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



3、导热胶点胶机
	导热胶点胶机技术要求

	通用要求
	设备名称
	导热胶点胶机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	220V/50Hz
	设备气源
	/

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	备注

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	操作软件
	简单易懂、权限可设置
	

	
	电源
	电源电压：220V/50Hz
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	设备使用说明书、设备维护保养说明书、设备日常点检表，设备安全操作规范，设备易损件明细，设备易损件图档（2D）
	

	
	环保要求
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	设备内部电路、洁净度要求≤千级
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	设备性能
	定位方式
	同时具备MARK定位、机器视觉定位、激光测高
	

	
	前后设备对接
	标准SMEMA信号接口，标配上游信号线。
	

	
	胶水类型
	能适应环氧树脂、导热硅胶、导电银浆
	

	
	重复精度
	±0.005mm Cpk>1.33
	

	
	Z轴承重要求
	5-10kg
	

	
	供料方式
	同时兼容30CC、300CC胶管与铝塑包装的胶水
	

	
	阀体类型
	螺杆阀
	

	
	UPH
	1.5-3s/pcs
	

	
	液位管控
	具备液位传感器
	

	
	阀数量
	双螺杆阀
	

	
	阀体搭载结构
	双阀X、Y、Z三个方向均可调，胶管包装与铝塑包装供料结构可任意一键切换
	

	
	最大速度
	1000mm/s(X、Y)200mm/s(Z) 可调
	

	
	产品尺寸
	能满足生产最小50*50mm最大350*330mm 
	

	
	静电防护
	设备与PCB板及电子元件30CM以内的接触备件须有静电防护功能（如：传输皮带等）
	

	
	轨道流向
	由左至右、从右至左可实现一键切换
	

	
	设备安装
	轨道离地面高度在900±25之间
	

	
	检测功能
	具备胶水面积、形状、错漏检测功能
	

	
	设备安全操作
	设备总电源需有漏电保护开关.设备的各配件符合公司的ESD要求标准.
	

	
	设备保修期
	提供2年以上整机保修服务
	

	关键部件品牌
	PLC
	松下或同等品牌以上
	

	
	感应器
	松下，西克、汉辰威或同等品牌以上
	

	
	继电器
	欧姆龙或同等品牌以上
	

	
	伺服马达，驱动器
	松下或同等品牌以上
	

	
	滚珠丝杆
	TBI或同等品牌以上
	

	
	步进电机、驱动器
	雷赛或同等品牌以上
	

	
	直线导轨、滑块
	PMMI或同等品牌以上
	

	
	气缸、电磁阀
	亚德客或同等品牌以上
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用螺丝固定
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	设备验收
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，针对验收问题限期整改，整改完成后由工程发起验收。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



4、在线分板机
	在线分板机技术要求

	通用要求
	设备名称
	在线分板机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	220V 50HZ
	设备气源
	/

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	满足项

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	操作软件
	具备三级管理权限，功能可勾选，权限退出时间可设定
	

	
	电源
	电源电压：220V 50HZ
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	设备使用说明书、设备维护保养说明书、设备日常点检表，设备安全操作规范，设备易损件明细，设备易损件图档（2D）
	

	
	环保要求
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	设备内部电路、洁净度要求≤千级
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	设备性能
	切割范围
	350*310mm
	

	
	入料方式
	轨道输送并具备载具回流功能（回流功能可勾选使用或不使用）
	

	
	出料方式
	输送皮带输送并具备对射光栅停板感应器
	

	
	移栽方式
	真空吸嘴吸附，入料、收料分开作业
	

	
	流向控制
	左至右或右至左，可定制
	

	
	切割功能
	直线、L型、U型、圆形、圆弧
	

	
	加工平台
	独立双平台
	

	
	工作头
	独立双工作头、独立切割
	

	
	主轴转速
	独立双主轴、转速≥Max80000RPM可调
	

	
	机台重复精度
	±0.01mm
	

	
	切割精度
	±0.05mm
	

	
	最高移动速度
	XY轴：1000mm/sec Z轴：800mm/sec
	

	
	主轴铣刀更换方式
	同时具备手动、自动换刀两种模式
	

	
	切割速度
	1-100mm/s可调
	

	
	作业系统
	Windows10
	

	
	编程方式
	在线CCD示教、在线整板扫描、AI切割路径自动生成
	

	
	检测功能
	具备切割点毛刺、漏铜检测功能、坏板识别
	

	
	XYZ轴驱动方式
	AC伺服马达驱动
	

	
	通用铣刀尺寸
	Φ0.8-3.0mm
	

	
	集尘方式
	上吸尘
	

	
	集尘器
	380V 50Hz   8HP集尘器
	

	
	取放臂
	双取放臂
	

	
	上下零件高度
	≤40mm
	

	
	激光测高
	具备激光器
	

	
	铣刀检查
	必备铣刀直径检测、断刀检测、滑刀检测
	

	
	真空要求
	真空泵控制并具备电子式真空数值表，临界值可调
	

	
	设备联机要求
	标准SMEMA 接口
	

	
	MES
	支持MES信息化系统，永久免费开放权限；实现设备与信息化管理无缝对接，具备扫码枪，可扫码过站上传MES系统，MES系统绑定程序名实现，自动调用程序；CTQ参数（铣刀寿命、程序名、铣刀上抬高度、切割速度等）上传MES系统进行自动比对校验，超出参数设备停机，与设备实现预警联动
	

	
	设备CPK
	cpk≥1.33
	

	
	设备安全操作
	设备总电源需有漏电保护开关.设备的各配件符合公司的ESD要求标准.
	

	关键部件品牌
	工控机
	戴尔、联想、研华 配备16G以上内存条1T以上固态硬盘
	

	
	伺服电机
	松下、ANDA、安川
	

	
	伺服驱动器
	松下、ANDA、安川
	

	
	激光器、扫码枪
	基恩士
	

	
	导轨
	上银、THK、NSK、PMI
	

	
	丝杆
	TBI、NSK、PMI
	

	
	主轴
	德国进口SycoTec
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用螺丝固定
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	设备验收
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，针对验收问题限期整改，整改完成后由工程发起验收。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	提供2年以上整机保修服务
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



5、缓存机
	缓存机技术要求及验收标准

	通用要求
	设备名称
	缓存机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	AC220V/50/60HZ
	设备气源
	0.4Mpa-0.6Mpa

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	备注

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	设备外形尺寸
	落地式；
	

	
	操作软件
	简单易懂、无权限设置
	

	
	电源
	电源：AC220V/50/60HZ
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	中文技术规格书图，平面布局图；组件图和核心阀门、气动元件、电气元件等资料。维护、维修指南。
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	设备内部要求
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	设备性能
	外形尺寸(MM)
	≤L1200*W1300*H1600
	

	
	功能要求
	与SPI、AOI联机带记忆功能；同时可以缓存NG或者OK板；具备先进先出、后进先出、直通、NG板排出、NG改OK等功能；AOI远程复判功能，可以更改箱体内板子状态
	

	
	导轨
	三段式轨道设计，入口与出口能同时存储PCB板；
	

	
	轨道高度(MM)
	910+20mm
	

	
	PCB范围(MM)
	L50*W50-L350*W330
	

	
	PCB厚度(MM)
	0.4-5
	

	
	料箱数量
	2个
	

	
	料箱升降方式
	伺服马达独立升降
	

	
	料箱存储数量
	各20层
	

	
	传送方向
	L-R:R-L（可一键更改流向）
	

	
	轨道进出口保护
	安装保护感应器
	

	
	PCB传送皮带规格
	小于3MM扁平皮带
	

	
	机器调宽方式
	进板段和箱体滚珠丝杆调宽
	

	
	轨道固定方式
	1，3或1，4固定（根据我司要求定制）
	

	
	功能
	暂存+直通，缓存时间可设定
	

	
	运行模式
	先进先出或直通
	

	
	静电防护
	设备与PCB板接触30CM以内备件须有静电防护功能
	

	
	通讯方式
	标准SMEMA接口
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用螺丝固定
	

	
	设备铭牌内容
	设备名称、规格型号、出厂编号、厂家名称、生产日期
	

	
	送货地址及联系人
	东莞市大朗镇利祥路62号，辅料仓柴凤18825545554，不允许直接送车间
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	关键部件品牌
	PLC
	松下或同等品牌以上
	

	
	感应器
	松下，西克、汉辰威或同等品牌以上
	

	
	继电器
	欧姆龙或同等品牌以上
	

	
	伺服马达，驱动器
	雷赛或同等品牌以上
	

	
	滚珠丝杆
	TBI或同等品牌以上
	

	
	步进电机、驱动器
	雷赛或同等品牌以上
	

	
	直线导轨、滑块
	PMMI或同等品牌以上
	

	
	气缸、电磁阀
	亚德客或同等品牌以上
	

	验收要求
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，投标方针对预验收问题限期整改，整改完成后需经招标方工程部、设备部、采购部等完成会签。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.设备需包含：双轨NG Buffer设备，配套硬件软件，包括调试及后期维保服务
2.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



6、翻板机
	翻板机技术要求

	通用要求
	设备名称
	翻板机
	设备品牌型号
	

	
	设备产地
	□国产   □进口   ■不限
	设备成色
	■全新   □二手   □不限

	
	设备电压
	220V/50Hz
	设备气源
	/

	设备基本要求
	基本技术项目
	标准要求
	满足项

	
	外观
	不限
	

	
	颜色
	不限
	

	
	防尘、散热功能
	轨道具备液压杆式防尘盖，必须使用透明亚克力板全包，盖上自带离子散热风棒，离子风棒与亚克力板防静电测试符合要求10（4-9次方）
	

	
	电源
	电源电压：220V/50Hz
	

	
	设备信息
	设备铭牌包含设备型号、重量、尺寸、电压、气压、功率、设备编号、生产厂家、日期
	

	
	易损易耗件
	易损易坏件需提供备用品，并提供相应的易损件清单及料号
	

	
	设备手册资料
	设备使用说明书、设备维护保养说明书、设备日常点检表，设备安全操作规范，设备易损件明细，设备易损件图档（2D）
	

	
	环保要求
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	
	培训
	设备厂商对设备功能及操作进行培训
	

	
	设备内部要求
	设备内部电路走线需整洁，并标识清晰,布局合理方便维修查看；
	

	设备性能
	轨道宽度调节方式
	电机控制自动调节
	

	
	动作模式
	单通道可自由设定翻转模式或PASS模式
	

	
	翻转角度
	180度
	

	
	控制方式
	PLC+触摸屏控制
	

	
	翻板定位
	具备电磁吸附翻板定位
	

	
	安全防护
	进出口具备安全感应装置，设备安全门具备磁吸及钥匙锁闭装置或金属感应器
	

	
	运行速度
	翻转速度、运输速度皆可调
	

	
	报警功能
	具有卡板、掉板，板子不到位检测报警功能，报警后驱动马达立即停止
	

	
	速度可调
	具有皮带转速调速功能，0.5~20m/min可调.
	

	
	控制方式
	具有手动、自动、PASS功能可切换
	

	
	轨道调整
	调整轨道宽度，最大宽度330mm以上；PCB大小：50×50-350×330mm, PCB厚度：0.4-5mm宽度可以调整；
	

	
	稳定性
	防滑尼龙脚杯，底部加重稳健设计, 机器不易移位，脚杯内缩，避免与连接设备脚杯干涉
	

	
	硬件要求
	调宽部分使用丝杆加轴承，传输部分使用联轴器，避免连接误差超出马达负荷，保护马达
	

	
	轨道数量
	单轨
	

	
	流向
	可一键切换左至右或右至左
	

	
	产品尺寸
	50*50-350*330之间
	

	
	设备安装
	轨道离地面高度在900±25mm
	

	
	设备对接
	通过SMEMA线对接前后两台设备实现产品在相邻设备之间的流通，自带4根以上的SMEMA接线；配置标准的SMEMA快速接口
	

	
	静电防护
	设备与PCB板接触30CM以内备件须有静电防护功能
	

	
	设备故障率
	≤0.1%；
	

	
	安全要求
	设备标配有漏电保护开关，设备必须符合国家相关安全标准；
	

	
	设备保修期
	≥两年
	

	关键部件品牌
	PLC
	松下或同等品牌以上
	

	
	感应器
	松下，西克、汉辰威或同等品牌以上
	

	
	继电器
	欧姆龙、或同等品牌以上
	

	
	伺服马达，驱动器
	雷赛或同等品牌以上
	

	
	滚珠丝杆
	TBI或同等品牌以上
	

	
	步进电机、驱动器
	雷赛或同等品牌以上
	

	
	直线导轨、滑块
	PMMI或同等品牌以上
	

	
	气缸、电磁阀
	亚德客或同等品牌以上
	

	资产管理要求
	设备铭牌安装
	必须安装在设备调试正面左上角，并用螺丝固定
	

	
	设备铭牌内容
	设备名称、规格型号、出厂编号、厂家名称、生产日期
	

	
	送货单内容
	合同号、设备名称、规格型号、出厂编号、工程对接人姓名，同样内容必须与铭牌严格保持一致
	

	
	相关联内容
	购买设备的合同、送货单、发票上的设备名称及规格须和设备出厂铭牌严格保持一致
	

	设备验收
	设备全部安装完成并调试完成
	且连续正常运行 30 天后，设备试运行预验收，针对验收问题限期整改，整改完成后由工程发起验收。
	

	
	★验收标准
	技术性能参数、部件配置验收满足以上所有要求
	

	
	
	所有设备安装调试完成需提供环保证明，符合国家环保标准
	

	备注
	1.设备需包含：0.5米单轨接驳台设备，配套硬件软件，包括调试及后期维保服务
2.所购买设备，需要配备一套备用配件，提供专业维修维护工具，前期提供一定数量维护消耗品，设备上线，供应商技术人员驻厂对我司技术员进行培训，设备出现故障，我司技术员无法解决，供应商在接到求助后8小时内安排技术人员维修，如购买设备达不到我司要求，供应商接受无条件升级或退货处理。



7、说明：对于1-6项设备的“★验收标准”要求，投标人在投标文件里提供所投设备的设备型号及规格书，并对所投设备的“★验收标准”要求单独作出应答并签字盖章，格式自拟。

四、其他要求
1、投标人所投货物必须是全新的、能正常开机使用的产品，配件齐全，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2、所有货物在交付检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
3、货物外观洁净，标记编号以及货物表面等字体清晰，明确。
4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

五、运输、保管及保险
1、中标人负责将货物运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
2、必须提供货物的装箱清单，按装箱清单验收货物。
3、货物在验收合格前的保险和保管由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

六、安装、调试、验收
1、中标人负责本项目的建设（含施工）、安装、调试，但必须在招标人指定人员的参与下进行。
2、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对建设场地环境造成任何不良影响。安装过程中，需考虑设施/设备安装的位置。

七、质量保证及售后服务
1、本项目设备安装和调试完成后，设备未稳定前中标人需安排1名专业人员免费驻厂，为招标人提供培训和现场服务。中标人自行解决派驻人员食宿安排。
2、中标人针对本项目提供不少于2年质保期。
3、设备出现故障，中标人接到报障通知后1小时内响应，8小时内须到场处理，如果主要设备如出现故障，影响招标人正常使用，维修期超过48小时的，须为招标人无偿提供备件，直至故障设备能正常使用为止，质保期内中标方负责所有因设备质量问题而产生的费用。
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第三部分  合同格式
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合同编号：                    




单次采购合同







乙方（盖章）：
单位名称： 
单位地址： 

法定代表人：
指定联系人：
电话： 
指定邮箱： 
日期：

甲方（盖章）：
单位名称： 
单位地址： 

法定代表人：
指定联系人：
电话： 
指定邮箱： 
日期：














  














根据《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，就甲方购买乙方货品、产品、设备一事（本合同内简称“货品”），为明确双方权利义务，经协商达成如下协议，供双方遵守：
一、货品详情（品名、规格、型号、原产地、数量、质量、单价及合同总价）如下：
	名称
	规格/型号/品牌/产地
	单位
	数量
	含税单价
	小计(RMB)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额
	RMB       元（大写人民币：                     圆整）含   %的增值税专用发票。


注：以上合同总金额包括税金及将货品运输至甲方指定地点并交付给甲方的一切费用（包括但不限于：人工费、运输费、托运费、装卸费、保险费、安装费、调试费、测试费等，如货品系进口则还应包含关税、清关费等所有费用），甲方不再承担其他任何费用。若双方合作期间为了完成本合同还需要支出其他费用，则该费用由乙方承担。

二、货品质量技术标准
1、乙方交付的货品质量应符合国家和行业规定的标准以及甲方的使用要求，否则甲方有权拒收。甲方若有要求，乙方应于本合同签订时提供货品质量技术详情作为本合同附件。
2、乙方保证所提供之货品为未经使用的原装原厂全新正品，标识清晰完整。
3、乙方作为相关专业人士，已事先清楚了解甲方购买货品的用途，并保证所提供的货品足以满足甲方使用的需要。如乙方推荐甲方购买的货品不能满足甲方的实际使用需求的，乙方同意无条件退货，并承担退货的相关费用。
4、如乙方所提供之货品存在法律明文禁止的以假充真、以次充好、掺杂、掺假；伪造或者冒用认证标志等质量标志，伪造货品的品牌、产地等情况，乙方必须无条件予以退货，并按本合同相关约定承担违约责任，此条款在甲方使用乙方货品期间均有效，不受合同期限限制。
5、食品、酒水、饮料、化妆品等类别的货品必须符合国家相关食品、卫生安全质量标准，并提供相应的符合国家规定的销售证明（例如特许经营证等）。

三、交货时间及地点
1、货期：     天，即：       年    月    日前送到甲方指定地点。
2、交货地点：                                                。
3、甲方指定的收货人：                                        。
4、乙方向甲方交付货品时应同时提供该货品的使用说明书、技术参数、合格证及质检报告等。
5、乙方应按照国家法律法规、行业规范的要求对货品进行包装、标记、运输，确保安全送达甲方。所有进口货品必须符合国家规定，具有中文标识/标签，由于货品进口、报关所产生的一切法律责任由乙方负责。

四、付款方式
1、本合同签订之日起    天内，甲方向乙方支付合同总金额的    %作为预付款，计RMB     元（大写人民币：                  圆整）。
2、货品交付给甲方，调试合格并运行   天后，甲方支付合同总金额的   %，计RMB        元（大写人民币：                      圆整）。
3、余款即合同总金额的     %，计RMB     元（大写人民币：               圆整）作为质量保证金，于质保期届满后15天内支付。
4、乙方指定收款账户如下（可附乙方银行开户许可证）：
户  名：                               
开户行：                               
账  号：                               
5、乙方财务联系人及联系电话：                  。                                                                     
6、乙方应于甲方转账前，向甲方开具并交付相应金额的抬头为甲方公司全称的有效增值税专用发票及相关单据，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。
7、乙方必须保证货源供应，且货品单价不得高于同种产品的市场批发最低价，同时乙方保证：在同一年度内，基本相同采购数量的情况下，乙方提供给甲方货品的价格是乙方提供给其他客户的最低价，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。

五、安装与验收
1、验收标准：按照国家政府和行业的相关质量标准、合同附件中的技术参数及甲方要求。
2、乙方将货品送达甲方指定地点后，双方应共同开箱验收，并由双方代表初步签署收货验货单据作为交验货品凭据。如果乙方没有依上述约定参与开箱验收，乙方应接受甲方单方签署的验货记录并不得提出异议。
3、乙方应保证货品设备送达交货地点     日内安装、调试完毕，甲方应该于安装完成后      日内完成初步验收，     日内完成正式验收；
4、验收时发现货品数量短少的（不超过总货量的   %），甲方可要求补足，乙方应于   个工作日内及时补足；如甲方不要求补足的，双方按照实际验收的货品数量进行结算，合同总金额相应减少，不计作违约。
5、如验收时发现运输途中损耗严重、货品残损或品牌、型号、规格、外观、质量等与双方约定不符的，甲方有权拒收或者要求更换。如甲方拒收或乙方无法更换的，计作乙方严重违约；如甲方要求更换的，乙方应于    个工作日内无条件更换并运至甲方指定地点，由乙方自行承担更换费用。
6、验收合格仅可证明双方对于货品的数量及外观品质确认无误，不是货品无质量问题的依据，也不能免除乙方依据有关法律及本合同约定应承担的质量保证责任。
7、质量保证期内，甲方发现货品的性能、质量不符合本合同约定标准的，双方应共同将相关货品送交检测机关进行品质检测，检测费用由检测结果不支持的一方承担。如经甲方通知而乙方不配合共同送检的，甲方可于通知发出之日起第10日后单方送检，乙方无条件接受甲方单方送检的检测结果、承担检测费用并不得提出异议。

六、安装、调试及培训（机电产品适用）
1、乙方应于本合同签订时提供货品设备安装调试方案作为本合同附件。
2、甲方应于合同约定的交货日前按“安装调试方案”的要求严格完成安装准备工作，并在调试过程中提供现场协助与支持。安装调试期间，货品的保管、灭失、损坏风险由乙方自行负责。
3、货品设备安装调试完毕，乙方应书面通知甲方，组织相关人员进行试运行、现场验收并签字确认。甲方于验收合格单上签字时间视为货品的正式交付时间。
4、如设备试运行未通过验收，乙方须在三个工作日完成整改并再次组织验收。如二次验收仍未通过，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
5、设备安装验收后，乙方对甲方技术人员免费提供货品设备培训和技术指导，直至甲方人员完全掌握产品设备操作和维护保养操作为止。培训时间由双方共同协商，培训在甲方指定地点进行。
6、乙方员工在甲方场所工作期间，发生的所有差旅费用、劳资纠纷、工伤事故，或致使他人伤亡的事件，均由乙方承担一切法律责任和经济责任。

七、质量保证期
1、本合同项下货品质量保证期（本合同内简称“质保期”）为    个月，自货品经双方正式验收之日起计。
2、乙方负责对产品/货品终身维护。质保期内，乙方应对货品提供免费保修、保养（不含耗材和易损件的更换），并免费提供原厂正品的备品备件。保修期过后仍有义务予以维修，乙方可适当收取上门维修费用和零配件费用；因自然灾害或人为操作不当而致货品损坏，乙方仍需提供服务，维修费用另行协商。
3、甲方使用乙方货品期间（不受质保期限制），乙方应在收到甲方故障通知后 4 小时内指派专人提供维修服务并排除故障。如需要替换零部件而影响甲方正常生产与工作，则应先提供相应代替产品供甲方正常生产使用。
4、如乙方未在上述规定的时间内提供维修及排除故障服务，甲方可以自行维修或委托他人维修，质保期内因此产生的维修费用由乙方承担，甲方可由质量保证金中抵扣，不足部分仍需向乙方追偿，如因乙方延迟维修给甲方造成损失的，由乙方予以赔偿。
5、如在质保期内，同一货品出现三次以上（含三次）维修，甲方有权要求乙方退货或更换。如甲方要求退货的，乙方应将所收取的货款退还甲方，并按退货金额20%的标准向甲方支付违约金。如甲方要求更换的，质保期相应推延，甲方有权不予支付质保金。
6、在质保期内，如果因货品质量问题、自身设计缺陷或含有有毒有害物质造成任何人身、财物的损失或伤害的，乙方应承担赔偿责任。
7、乙方应自接到索赔通知之日起10天内答复甲方，如果甲方未收到乙方对该索赔的任何答复，应视为乙方已接受甲方提出的索赔金额。乙方应在接到索赔通知之日起15天内支付赔偿费用，逾期则乙方应按照应付费用的千分之五/天的标准支付违约金给甲方。
8、乙方应为货品购买相应保险，保险费用由乙方承担。

八、保密及知识产权条款
1、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的甲方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经甲方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。（此条款在本合同有效期结束后继续生效）
2、乙方所有主管、经理、雇员、顾问、代理人及代表人（包括离职人员）均应遵守本协议。乙方应采取合理、有效的措施（包括司法程序）防止上述人员违反本协议，如乙方上述人员侵犯了甲方的保密信息（即使是上述人员的个人行为），则乙方应承担连带赔偿责任。（此条款在本合同有效期结束后继续生效）
3、除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。（此条款合同有效期结束后继续生效）
4、乙方确认：乙方拥有乙方公司的全部知识产权，包括但不限于专利、商标、版权及商业秘密。乙方保证对货品拥有所有权和知识产权等合法权益，如因乙方的货品侵犯第三方所有权、商标权或著作权等知识产权导致甲方遭受第三方追索或经济损失的（包括但不限于因维权支出的律师费、诉讼费、担保费、保全费、调查取证费、公证费等），乙方应赔偿甲方由此遭受的一切经济损失并承担本合同违约责任条款。

九、诚信廉洁
1、反商业贿赂条款：
a．乙方及其人员不得以任何方式贿赂甲方人员，包括但不限于：a．以任何形式向甲方人员馈赠“现金、回扣、佣金、卡券”和“非低值文化用品以及其他贵重物品”等。 b. 高端宴请、旅游、代办私事。
b．乙方须支持甲方的诚信廉洁建设，若甲方人员在日常业务过程中有索贿行为，乙方必须拒绝，并向甲方主管部门投诉、举报。若乙方对甲方人员的索贿行为不拒绝、不举报，并满足其要求的，则该行为应视同乙方的贿赂行为成立，乙方应承担相应责任。甲方内控专用举报邮箱 ：purchase_audit@chino-e.com
c．乙方应主动申报与甲方是否存在关联关系，不得发生关联交易行为。乙方不得与甲方员工或其亲属共同成
立公司或允许甲方员工或其亲属参股乙方公司，使甲方员工或其亲属从乙方获取不正当利益。 
d．乙方承诺在参与项目投标时，主动申报乙方与参与投标的其他主体之间是否存在关联关系。 
2、乙方在与甲方的业务往来过程中，坚持诚信原则，须至少做到以下几个方面： 
a．不将明知不符合双方约定的质量、技术标准的货品、物料提供给甲方。 
b．不向甲方推广不符合行业发展趋势或不符合甲方发展路线的货品、物料而不事先告知。 
c．向甲方提供的文件、资料、数据、陈述等应保证真实、准确。 
d．严格遵守向甲方做出的承诺、双方签署的合同、协议和备忘录，按时、保质、保量提供产品及/或服务；合理报价，不欺诈，不做不实陈述，不谋取暴利。 
e．不得串通、诱导、影响包括但不限于监理公司、监理人员在内的第三方怠于履行质量监督职责，不故意隐瞒应知或明知的产品或服务质量问题。 
3、乙方及其人员违反“诚信廉洁条款”，甲方有权取消其供应商的资格，单方面终止与乙方的采购或合作合同且不构成违约，将乙方列入甲方供应商或合作商黑名单，并保留通过法律途径追究当事人责任的权利。 
4、若乙方及其人员违反“反商业贿赂条款”，则乙方应向甲方返还因贿赂行为而取得的不当利益，并一次性向甲方支付相当于自首次贿赂行为起至贿赂行为被发现时为止已发生的采购金额（即：期间已经实际支付+尚未支付的合同金额）的百分之二十（20%）作为违约金，甲方有权从任何应付款项中直接冲抵。

十、违约责任
1、若乙方违反本合同约定逾期交货、逾期安装、逾期调试而影响甲方生产经营的，每迟延一天应按合同总金额的0.05%向甲方支付违约金，乙方迟延交货达15天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。如给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方所有经济损失。
2、若甲方验收时发现货品数量严重短少，或运输途中损耗严重、货品残损或品牌、型号、规格、外观、质量、技术参数、产品功能等与本合同约定不符，甲方要求乙方更换的，乙方应于7个工作日内无条件补足或更换。无论乙方补货还是换货，均应在本合同第三条约定的交货期内完成，否则乙方仍须按上述第十条第1点承担延迟交货的违约责任。
3、在货品使用期间，甲方发现货品存在以假充真、以次充好，掺杂、掺假，伪造或者冒用认证标志等质量标志，伪造产品的品牌、产地等情况的，乙方应承担本合同总价款双倍赔偿的违约责任。
4、乙方承诺不会因双方发生分歧时，采用非常手段、极端做法、违法行为而影响甲方公司的生产经营和货品使用。否则，甲方将乙方列入合作商黑名单，并且乙方需赔偿甲方遭受的一切名誉和经济的损失。
5、因乙方违约导致甲方所受到的经济损失（包括但不限于重新购置设备费用差价、设备修复费用、因维权支出的律师费、诉讼费、担保费、保全费、执行费、鉴定费、差旅费、调查取证费、公证费等费用），均由乙方承担。
6、因甲方原因延期付款的，每延迟一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的0.05%作为违约金；
7、本合同生效后，除非双方协商一致或本合同另有约定外，任何一方不得单方解除本合同。否则，解约方应按照合同总金额的20%作为违约金支付给守约方。

十一、其他约定事项
1、由于发生不可预见、不可避免、不可克服的事件（包括但不限于战争、严重的火灾、台风、地震、水灾等）导致乙方不能在合同规定的期限内交货的，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并向甲方提供有关政府机构出具的证明文件。由于不可抗力导致交货延期7天以上时，甲方有权单方解除本合同，互不承担责任。
2、本合同的管辖和解释均适用中华人民共和国法律，凡因执行本合同所发生的或者与本合同有关的争议，双方应尽可能通过友好协商解决；如协商不能解决，应提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
3、根据本合同需要发出的全部通知均须采用书面形式（包括快递、电子邮件），甲乙双方按本合同中列明的地址发送书面通知或其他文件。如任何一方有变更的应及时书面通知对方；否则，一方发给另一方原地址的通知，仍按本合同约定视为送达。
4、甲乙双方均需持有国家有关规定的证照资料，包含但不限于：年审合格的营业执照、机构代码证、卫生许可证、特许经营证、法人身份证、税务登记证、产品检验报告书、进出口证明等证件，根据双方公司的要求交验原件，留加盖公章的复印件给对方备案。
5、在合同期内或质保期内，一方经营发生变化或营业执照内容变更时，必须提前15天通知另一方。
6、本合同未尽事宜，双方另行协商并签订书面补充协议，所有补充协议经甲乙双方签字盖章后即成为本合同的有效组成部分。
7、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。经双方加盖公章或合同专用章后生效，具有同等法律效力。
8、本合同附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：无
（以下无正文）
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1、 [bookmark: _Toc13996][bookmark: _Toc18639][bookmark: _Toc9259][bookmark: _Toc20686][bookmark: _Toc24704][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc6406]商务技术标
（封面）


以诺SMT部周边设备采购项目

商务技术标



招标编号：ZZ12602819


包号：____


投标人名称（盖公章）：                         
法定代表人或授权委托人签名：                   
投标人地址：                         
联系电话：                         
传    真：                         
1. [bookmark: _Toc20765][bookmark: _Toc8770][bookmark: _Toc1664][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc31090]
投标书 
[bookmark: _Hlt157488385]致：广东志正招标有限公司东莞分公司
根据贵方为以诺SMT部周边设备采购项目的招标公告（招标编号：ZZ12602819），本人代表投标人         （投标人名称）  参加投标，并提交投标文件。
据此函，本人宣布同意如下：
1．所附“开标一览表” 规定的应提供和交付的设备与服务的报价为投标总价。
2．我方郑重承诺：除《投标响应与招标文件差异一览表》中的差异外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标代理机构有权要求投标人按照招标文件的要求提供设备或服务。中标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．投标人的投标自投标截止之日起有效期为90天；如中标，有效期将延至合同终止日为止。
5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：	           		             邮编：
电话：								 传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：
投标人名称（公章）：
法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：             年   月    日
注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签名的授权。
[bookmark: _Hlt108242352][bookmark: _Hlt107747552][bookmark: _Hlt109815686][bookmark: _Hlt109816532][bookmark: _Toc506611815][bookmark: _Toc506611607][bookmark: _Toc490832206][bookmark: _Toc484827213][bookmark: _Toc506628558][bookmark: _Toc494875416][bookmark: _Toc484848558][bookmark: _Toc517502638][bookmark: _Toc12118376]



2. [bookmark: _表3-2__开标一览表][bookmark: _Toc105485647][bookmark: _Toc83808616][bookmark: _Hlt109816537][bookmark: _Hlt156904529][bookmark: _Toc590][bookmark: _Toc24734][bookmark: _Toc18536][bookmark: _Toc3912][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc22518][bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc24846][bookmark: _Toc456883675][bookmark: _Toc17947][bookmark: _Toc535633951][bookmark: _Toc105485648][bookmark: _Toc518605394][bookmark: _Toc536777269][bookmark: _Toc83808617][bookmark: _Toc12118385][bookmark: _Toc359247769]
承诺书 
投标人名称（公章）：                               招标编号：


我方已完整阅读了             项目（招标编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

我方承诺：假如我方中标本项目，在结果公示之日起，招标人或招标代理机构如需对我方提交投标文件中所提供的所有资质、证明文件原件（包括但不限于营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人及其委托代理人身份证、业绩合同等），我方将在接到通知并在通知规定的时间内提交相关原件到招标代理机构进行核对。
如不能提供原件核对或经查实有做假的，招标人有权取消我方中标（成交）资格，并交给相关主管部门进行处理。



投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：














3. [bookmark: _Toc17228][bookmark: _Toc13997][bookmark: _Toc24822][bookmark: _Toc1053][bookmark: _Toc4881][bookmark: _Toc9571]货物及服务详细说明一览表

投标人名称（公章）：                      招标编号：          包号：      第   页共   页

	序号
	设备名称
	品牌型号
	产地
	数量
	技术指标参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：报价包含的配件也需在上表中列出。

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

（此表可延长）




注：相关证明材料后附。
4. [bookmark: _表3-4__投标响应与招标文件差异一览表][bookmark: _Toc456883676][bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc30809][bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc26226][bookmark: _Toc1459][bookmark: _Toc27919][bookmark: _Toc21262][bookmark: _Toc7504][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc15112]
技术响应情况

投标人名称（公章）：                        招标编号：            包号：    
[bookmark: _Toc56911036]



响应说明：
1.投标人提供所投设备的设备型号及规格书。
2.对每一种设备的技术要求响应情况单独作出书面应答并签字盖章，格式自拟。
[bookmark: _GoBack]3.必须满足设备技术要求表中的“★验收标准”条款要求，不满足的视为投标无效。
4.详见用户需求相关要求。





投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：
[bookmark: _Toc105485650][bookmark: _Toc83808619]






5. [bookmark: _Toc11588][bookmark: _Toc25381][bookmark: _Toc13276][bookmark: _Toc24214][bookmark: _Toc14523][bookmark: _Toc1504]项目指标要求与投标人建议表
[bookmark: _表3-6__项目指标要求与投标人建议表][bookmark: _Toc83808620][bookmark: _Toc12118387][bookmark: _Hlt77564070][bookmark: _Toc536777271][bookmark: _Toc66868983][bookmark: _Toc105485651][bookmark: _Toc68581583][bookmark: _Toc517502644][bookmark: _Toc494875422][bookmark: _Toc506611613][bookmark: _Toc506628564][bookmark: _Toc490832212][bookmark: _Toc506611821]投标人名称（公章）：                        招标编号：          包号：     

	序号
	用户需求
	厂商建议

	
	品牌、型号
	指标
	数量
	品牌、型号
	指标
	数量
	单价

	设备名称
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（此表可延长，投标人如有对整个项目在招标文件中未提到或要求的，而又认为是特别重要的建议或者对招标文件中对指标要求有重要建议的，请填写此表。无建议本表空白即可。）
[bookmark: _Hlt110306945]                        

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
    日  期：

6. [bookmark: _Hlt77564301][bookmark: _Hlt77564478][bookmark: _表3-7__投标人基本情况表][bookmark: _Toc14439][bookmark: _Toc22064][bookmark: _Toc12118379][bookmark: _Toc105485652][bookmark: _Toc536777264][bookmark: _Toc6345][bookmark: _Toc3960][bookmark: _Toc24792][bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc21756][bookmark: _Toc456883679][bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc83808621]
投标人基本情况表
1、 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：                  
2、地    址：                         传    真：                  
3、注册资金：                         经济性质：                  
4、公司开户银行名称及账号：          地址：
                                                         
                                                         
5、营业执照注册号：   
   （随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件加盖公章）
6、公司简介
（自行描述）

7、公司财务情况：（只需提供近一年财务报表）

                        
        
公司标记样本                公司公章样本
                    
我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

                         
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
    日  期：
[bookmark: _Hlt109816547][bookmark: _Hlt133658635][bookmark: _表3-8__项目经理简历表] 

7. [bookmark: _表3-10_近两年完成的相关项目一览表][bookmark: _Hlt87248329][bookmark: _Hlt86641065][bookmark: _Toc28205][bookmark: _Toc60212944][bookmark: _Toc8043][bookmark: _Toc28546][bookmark: _Toc105485655][bookmark: _Toc456883682][bookmark: _Toc19555][bookmark: _Toc37486868][bookmark: _Toc83808624][bookmark: _Toc70828946][bookmark: _Toc13770][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc32133][bookmark: _Toc28349]相关业绩一览表
投标人名称（公章）：                                招标编号：
	序号
	项目名称
	合同金额
	项目单位及联系人电话
	项目单位类型

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  
注：根据项目评分要求提供相关证明材料加盖投标人公章。投标人可对提供的业绩进行说明，可在合同相关位置进行标记。
  
（此表可延长）



















8. [bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc31955][bookmark: _Toc11722][bookmark: _Toc25433][bookmark: _Toc20944][bookmark: _Toc5770]项目负责人简历表

投标人名称（公章）：                         招标编号：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成项目情况

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	完工日期
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





























9. [bookmark: _Toc25373][bookmark: _Toc15015][bookmark: _Toc3659][bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc21507]法定代表人证明书


公司名称：

营业执照号码：

公司地址：

公司性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：                性别：            年龄：                职务：

   为　　　　　　　（投标人）的法定代表人，特此证明。


投标人（盖章）： _____________
日  期：


附法定代表人身份证复印件盖公章

法定代表人
居民身份证复印件（反面）粘贴处


法定代表人
居民身份证复印件（正面）粘贴处









10. [bookmark: _Hlt77564450][bookmark: _表3-11_法定代表人授权书][bookmark: _Toc105485656][bookmark: _Toc83808625][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc17114][bookmark: _Toc12975][bookmark: _Toc6797][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc13367][bookmark: _Toc2185][bookmark: _Toc31814][bookmark: _Toc456883683][bookmark: _Toc14994]
法定代表人授权书

致:广东志正招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于        （国家或地区）的            （投标人名称）的在下面签字的                        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就广东志正招标有限公司东莞分公司招标编号为（项目编号 ）  （项目名称）  项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
     
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


投 标 人（法人公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职        务：

[bookmark: _表3-12_投标保证金退还说明格式][bookmark: _Toc105485657][bookmark: _Toc83808626]

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件（反面）粘贴处


被授权人（授权代表）
居民身份证复印件（正面）粘贴处








11. [bookmark: _Toc18427][bookmark: _Toc27814][bookmark: _Toc1879][bookmark: _Toc24931][bookmark: _Toc3744][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc30944][bookmark: _Toc3063][bookmark: _Toc456883684]
投标保证金退还说明


致：广东志正招标有限公司东莞分公司
我方为     （项目名称）             （项目编号：       ）投标所提交的投标保证金         元，请贵公司退还时划到下列账户：

收款单位：
开户银行：
账    号：
联 系 人：
联系电话：



投标人名称：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
    
日  期：

















12. [bookmark: _Toc17433][bookmark: _Toc7318][bookmark: _Toc6740][bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc27133]关于资格的声明函


致广东志正招标有限公司东莞分公司：

关于贵方     年  月  日（招标邀请函时间）            项目（招标编号：         ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 由       （工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。
2、 其它能使招标人和招标代理机构满意的资格证明文件。
3、 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：
名称：                            签字（手写或盖章）：                 
地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）：
传真：                                                       
邮编：                            电话：                  


单位盖章：



[bookmark: _Hlt140663722][bookmark: _Hlt110305691][bookmark: _Hlt110309302][bookmark: _Toc15042][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc430859367][bookmark: _Toc1091][bookmark: _Toc431215083][bookmark: _Toc232][bookmark: _Toc456883685][bookmark: _Hlt91673443]









13. [bookmark: _Toc31633][bookmark: _Toc4458][bookmark: _Toc10397][bookmark: _Toc928][bookmark: _Toc17714]投标资格证明文件

1、投标人营业执照复印件加盖公章。（正、副本均可）


2、其他投标人认为需要提供的材料。





































14. [bookmark: _Toc17255][bookmark: _Toc14059][bookmark: _Toc30220][bookmark: _Toc22048][bookmark: _Toc27124]声明函

广东志正招标有限公司东莞分公司：
关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：      ）的招标公告，本单位（企业）自愿参加投标，并声明：
1、 我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
2、 我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体名单”记录名单；
3、 我方符合法律、行政法规规定的其他条件；
4、 我方已清楚招标文件的要求及有关文件规定，如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此声明！


投标人名称：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
    
日  期：












15. [bookmark: _Toc13918][bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc11994]技术（实施）方案

投标人名称（并加盖法人公章）：



投标人按照招标文件的具体要求，编制本项目的技术（实施）方案。












投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：     年   月   日



[bookmark: _Toc23781][bookmark: _Toc456883686][bookmark: _Toc8322][bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc14971][bookmark: _Toc5170][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc18254][bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc19226]
二、价格标
（封面）





以诺SMT部周边设备采购项目



[bookmark: _Hlt156903627]价格标



招标编号：ZZ12602819


包号：____


投标人名称（盖公章）：                         
法定代表人或授权委托人签名：                   
投标人地址：                         
联系电话：                         
传    真：                         
[bookmark: _Toc17148][bookmark: _Toc12335][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc1488][bookmark: _Toc29221][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc9155][bookmark: _Toc21882][bookmark: _Toc26084][bookmark: _Toc456883687][bookmark: _Toc9046][bookmark: _Toc304468494][bookmark: _Toc389039927]
1、开标一览表  

[bookmark: _Hlt156906031]投标人名称（公章）： 
招标编号：                     
包号：      
项目名称：

	 包号
	项目名称
	投标报价(人民币 元)
	交货期
	交货地点

	
	
	大写：         
小写：         
	
	




注：
1、 1.此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件价格文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中。
2、 此表的投标报价系所有需招标人支付的包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。
3、 投标报价大小写不一致，以大写为准。
4、 投标报价必须准确唯一。
5、 保留2位小数。


投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：





[bookmark: _Toc23851][bookmark: _Toc5410][bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc21938]
2、分项报价表
投标人名称（公章）：                           
招标编号：     
包号：     
	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	设备费用
	
	
	
	

	1.1
	（设备名称、品牌、型号等）
	
	
	
	

	1.2
	（设备名称、品牌、型号等）
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	其它材料费用
	
	
	
	

	3
	安装费用
	
	
	
	

	4
	调试费用
	
	
	
	

	5
	其他（设计、保险、验收、培训与技术支持等相关服务）
	
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	

	7
	总费用合计
	
	
	
	



投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

（此表可延长）



广东志正招标有限公司东莞分公司3


